INSTRUKCJA:
Instrukcja zainstalowania aktualizacji do Totolink A3002RU:
1. Logujemy się na urządzenie
2. Przed aktualizacją ZAPISUJEMY konfigurację A3002RU do pliku
3. W tym celu wchodzimy w SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS
4. Klikamy przycisk Save… i zapisujemy konfigurację urządzenia na dysku
5. Wchodzimy w menu SYSTEM -> UPGRADE FIRMWARE
6. Wybieramy plik TOTOLINK-A3002RU-V2.0.0-B20190814.1034.web i wgrywamy do urządzenia.
7. Następuje aktualizacja urządzenia.
8. Po ponownym uruchomieniu zależy urządzenie zrestartować do fabrycznych ustawień poprzez:
- Wciśnięcie przycisku reset (WPS/RST) na obudowie przez około 5 sekund lub
- W menu SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS naciskamy przycisk Reset
9. Następnie po zrestartowaniu urządzenia należy przywrócić wcześniej wykonaną konfigurację klikając w menu SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS klikamy Choose file
10. Wybieramy z komputera wcześniej utworzony plik z konfiguracją i klikamy przycisk Upload  
======================
MANUAL:
Instructions for Totolink A3002RU update:
1. Log in to the device
2. Before the update, SAVE A3002RU configuration to a file
3. For this purpose enter SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS
4. Click Save... and save device configuration on your hard drive
5. Enter SYSTEM -> UPGRADE FIRMWARE menu
6. Select TOTOLINK-A3002RU-V2.0.0-B20190814.1034.web file and load it to the device
7. The device is being updated
8. After the reboot, restart the device to the factory settings:
- Press the reset button (WPS/RST) on the enclosure for about 5 seconds, or
- In the SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS menu, press the Reset button.
9. Then, after restarting the device, restore the previously performed configuration by clicking SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS, click Choose file
10. Select the previously created configuration file from the computer and click Upload button
